Отвердитель для эпоксидной смолы

Изометилтетрагидрофталевый ангидрид (МТНРА) необходим для изменения качественных характеристик эпоксидных смол в целях промышленного производства. Приобрести ИзоМТГФА потребуется для создания твердых пластических масс из полимерного синтетического и природного минерального или растительного сырья. Покупка китайского ИМТГФА — не единственный способ обеспечить производственные мощности необходимым сырьем, где в качестве альтернативы может выступать полиэтиленполиамин (ПЭПА), произведенный в Японии или Нидерландах.

Купить отвердитель для смолы оптом

Оптовая покупка вышеозначенной продукции представляет наибольший интерес для 3 направлений промышленного производства:

1. Электротехническое.

2. Микроэлектронное.

3. Химическая.

В области электротехники отвердителями пользуются для изготовления изоляционных материалов и покрытий. Речь идет об изоляции стандартной и силовой электропроводки, а также кабелей связи и систем трансформации электрического тока. Изометиловые и этилполиаминовые добавки позволяют заметно снизить себестоимость товарной номенклатуры компаниям, занятым изготовлением микроэлектронных компонентов. Это становится возможным благодаря замене покупных полимерных компонентов на аналоги собственного производства.

В химической промышленности отвердители необходимы для создания пластмасс и различных клеящих составов. В первом случае, добавки применяются при создании стекловолокна, пластиковых панелей и труб. Во втором — для лакокрасочного производства, герметиков и прочных клеящихся составов, включая промышленные. Заказывая отвердители в компании ООО «ТЕРА- ИНВЕСТ», клиенты обеспечивают свою выгоды не только за счет ценовых преимуществ оптового сотрудничества, но и благодаря эффективной системе организации поставок.

Тщательный контроль за содержанием поставок позволяет гарантировать покупателями качество конечного продукта, изготавливаемого с использованием добавок. Этим преимущество доступно всем заказчикам, независимо от того, на каком базовом соединении изготовлен отвердитель — изометил или этиленполиамин. Позвоните нам по многоканальному телефону горячей линии, чтобы оставить заявку, сделать заказ и прояснить оставшиеся у вас вопросы. Обращаем внимание покупателей на то, что отгрузка продукции может быть произведена в день поступления заказа в обработку.